BP 1

15.11.99

Verteilte Systeme: Aufbau von IP-Paketen

Universität Erlangen-Nürnberg, IMMD IV, F. Hofmann Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage zu Lehrzwecken außerhalb der Universität Erlangen-Nürnberg ist ohne Genehmigung des Autors unzulässig 2-25

In Ethernet-Paket eingebettetes Internet-Paket

Version (0x40), Diensttyp

Paketlänge (in Bytes) Fragmentidentifikator Fragmentadresse^{Max. Zahl} Protokoll Prüfsumme

Daten (Bytes 0 - 1) Daten (Bytes 2 - 5)

. . .

Kopflaenge (5)

an ’hops’

IP-Adresse der Quelle (0 - 15) IP-Adresse der Quelle (16 - 31) IP-Adresse des Ziels (0 - 15) IP-Adresse des Ziels (16 - 31)

Optionen Füllbyte

Optionen

Präambel (0 - 31) Präambel (32 - 63) Ziel-Adresse (0 - 31) Ziel-Adresse (32 - 47) Quell-Adresse (0 - 15) Quell-Adresse(16 - 47) Paket-Typ

CRC-Prüfsumme

0 16 31

BP 1

15.11.99

Verteilte Systeme: Aufbau von IP-Paketen

Universität Erlangen-Nürnberg, IMMD IV, F. Hofmann Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage zu Lehrzwecken außerhalb der Universität Erlangen-Nürnberg ist ohne Genehmigung des Autors unzulässig 2-26

Struktur der Empfangs-Seite

UDP datagram ports UDP icmp_in

arp_in

rarp_in

hardware boundary user process

read

dgread

ip_in

process executing netin

read

ethread copy boundary

ICMP ARP

RARP

ICMP forwarding port

to write

IP

RREQ

awake sendrarp RRLY awake getpath REQ RLY

BP 1

15.11.99

Verteilte Systeme: Aufbau von IP-Paketen

Universität Erlangen-Nürnberg, IMMD IV, F. Hofmann Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage zu Lehrzwecken außerhalb der Universität Erlangen-Nürnberg ist ohne Genehmigung des Autors unzulässig 2-27

Stuktur der Sende-Seite

copy boundary

getaddr route

getpath

sendrarp user process

write

dgwrite

process executing netout

write

etherwrite ipsend

hardware boundary

ICMP forwarding

port udpsend

from rarp_in / arp_in from rarp_in from arp_in

BP 1

15.11.99

Verteilte Systeme: Aufbau von IP-Paketen

Universität Erlangen-Nürnberg, IMMD IV, F. Hofmann Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage zu Lehrzwecken außerhalb der Universität Erlangen-Nürnberg ist ohne Genehmigung des Autors unzulässig 2-28

Gesamtstruktur

UDP datagram ports UDP icmp_in

arp_in

rarp_in

hardware boundary user process

read

dgread

ip_in

process executing netin

read

ethread copy boundary

ICMP ARP

RARP

IP

getaddr route

getpath

sendrarp user process

write

dgwrite

process executing netout

write

etherwrite ipsend

ICMP forwarding port udpsend

to write

RREQ

awake sendrarp RRLY awake getpath REQ RLY